{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":5,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,4],[1,0,1,4],[14,1,14,4],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["河北北方学院附属第二医院门诊楼门头户外单色Led显示屏安装报价单"]
["报价单位："]
["种类","规格","数量/单位","参数","报价（元）"]
["尺寸","10.01X0.73（m）"]
["型号","P10或以上"]
["单元板规格","32*16cm"]
["亮度","2500cd/m²或更高"]
["Led电子屏材质","户外单红基色"]
["防水等级","  IP65及以上"]
["维护便捷性","考虑显示屏的维护便捷性，如模组化设计、易拆卸等"]
["控制系统","电脑控制或手机控制,能够实现多个LED屏便捷控制"]
["固定结构","钢结构（采用优质钢管和高密度金属冷轧板材质）"]
["安全保护","防触电保护、防雷击保护等"]
["质保期","3年"]
["总价"]
["注：以上报价需包含税票、测量、设计、运输、安装等上门服务。   "]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}